[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ds-lite mtu

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / DS-Lite

`(config)# ds-lite mtu <1280-1582>`

`(config)# no ds-lite mtu`

DS-Lite（Dual-Stack Lite）機能によって自動作成されたIPv4 over IPv6トンネルインターフェースから送信可能なパケットの最大サイズ（MTU）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1460バイト。

### パラメーター

`<1280-1582>` | DS-Liteトンネルインターフェース送信可能なIPパケットの最大サイズ（バイト）。初期値は1460。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ds-lite mtu（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ds-lite adjust-mss（グローバルコンフィグモード）
ds-lite default-route distance（グローバルコンフィグモード）
ds-lite enable（グローバルコンフィグモード）
ds-lite mtu（グローバルコンフィグモード）
ds-lite static-aftr-name（グローバルコンフィグモード）
ds-lite upstream-interface（グローバルコンフィグモード）
show ds-lite（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G