[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# mail smtpserver port

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / メール送信

`(config)# mail smtpserver port <1-65535>`

`(config)# no mail smtpserver port`

メール送信時に用いる送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のTCPポート番号を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はTLS通信（mail smtpserver tls）の設定によって下記のとおり変動する。

TLS通信 | TCPポート初期値
無効 | 25 (smtp)
有効（STARTTLS） | 587 (submission)
有効（SMTPS） | 465 (smtps)

### パラメーター

`<1-65535>` | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のTCPポート番号

### 使用例

■ メール送信時の接続先ポート番号を587（submission）に変更する。

    awplus(config)# mail smtpserver port 587 ↓

■ メール送信時の接続先ポート番号を初期値に戻す。

    awplus(config)# no mail smtpserver port ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mail smtpserver port（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

mail smtpserver（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver tls（グローバルコンフィグモード）
show mail（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G