[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# l2tp profile

モード: PPPoE ACモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-pppoe-ac)# [no] l2tp profile NAME`

対象PPPoE ACサービスにおいて、L2TPサーバー（LNS）への接続に使用するL2TPプロファイル（l2tp-profileコマンドで作成）を指定する。
no形式で実行した場合は使用するL2TPプロファイルの設定を削除する。
L2TPプロファイルでは、L2TPサーバーパスワードとL2TPバージョンを指定する。

### パラメーター

`NAME` | L2TPプロファイル名

### 使用例

■ PPPoE ACサービスac1において、L2TPプロファイルpublicを使うよう設定する。

    awplus(config)# pppoe-ac ac1 ↓
    awplus(config-pppoe-ac)# l2tp profile public ↓

### コマンドツリー

    pppoe-ac (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- l2tp profile（PPPoE ACモード）

### 関連コマンド

destination l2tp（PPPoE ACモード）
l2tp-profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G