[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# timeout

モード: LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-server)# timeout <1-1000>`

`(config-ldap-server)# no timeout`

LDAPサーバーへの要求に対する応答待ち時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は5。

### パラメーター

`<1-1000>` | LDAPサーバーへの要求に対する応答待ち時間（秒）。要求送信後この時間内に応答がない場合はその回の通信がタイムアウトしたと見なし、再送回数（retransmit）の範囲内であれば再送を行う。初期値は5

### コマンドツリー

    ldap-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- timeout（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

retransmit（LDAPサーバーモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G