[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# osu ssid

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# [no] osu ssid TEXT`

OSUに使用するSSIDを設定する。
no形式で実行すると設定を削除する。
初期設定はなし。

### パラメーター

`TEXT` | SSID（サービスセット識別子）。1～32文字の半角英数記号。

### 注意・補足事項

■ 特殊文字を使用する場合はOSU SSIDの全体を"（ダブルクォーテーション）で括ってください。

    「abc cd」というOSU SSIDを作成する => osu ssid "abc cd"

また、"（ダブルクォーテーション）をOSU SSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を"（ダブルクォーテーション）の前につけてください。

    「abc"cd」というOSU SSIDを作成する => osu ssid "abc\"cd"

また、\（バックスラッシュ）をOSU SSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を重ねてください。

    「abc\cd」というOSU SSIDを作成する => osu ssid "abc\\cd"

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- osu ssid（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

osu status enable（Hotspot2.0モード）
osu-providers server-uri（Hotspot2.0モード）
osu-providers friendly-name lang name（Hotspot2.0モード）
osu-providers nai（Hotspot2.0モード）
osu-providers method-list（Hotspot2.0モード）
osu-providers service-desc lang desc（Hotspot2.0モード）
osu-providers icon lang file（Hotspot2.0モード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G