[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# up-count

モード: Pingポーリングモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`(config-ping-poll)# up-count <1-100>`

`(config-ping-poll)# no up-count`

対象Pingポーリング設定において、監視対象機器の状態が「Down」「Critical Down」から「Up」に戻るために必要な連続した「応答あり」の回数を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-100>` | 監視対象機器の状態が「Down」「Critical Down」から「Up」に戻るために必要な連続した「応答あり」の回数。「Down」「Critical Down」状態において、up-count回連続して応答を受信すると、監視対象機器への到達性が回復したと判断する。初期値は30

### コマンドツリー

    ping-poll (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- up-count（Pingポーリングモード）

### 関連コマンド

active（Pingポーリングモード）
ping-poll（グローバルコンフィグモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G