[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel mode ds-lite

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / DS-Lite

`(config-if)# tunnel mode ds-lite`

`(config-if)# no tunnel mode`

対象トンネルインターフェースの動作モードをDS-Liteトンネルに設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
DS-Liteトンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
- 上位層モジュール：IPv4
- 必須設定パラメーター
  - 対向装置（AFTR）アドレス（tunnel destination）（手動設定またはDHCPv6による設定が可能）

> Note

> > DS-Liteトンネルインターフェースは、IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）には対応していません。

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをDS-Liteに設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode ds-lite ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel mode ds-lite（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
tunnel destination（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G