[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# lldp timer

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# lldp timer <5-32768>`

`(config)# no lldp timer`

LLDPのグローバル設定パラメーターmsgTxIntervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<5-32768>` | 設定パラメーターmsgTxIntervalの値。この値はLLDPパケットの定期的な送信間隔を示すもので単位は秒。本パラメーターの値は、msgTxInterval > txDelay × 4を満たす必要がある（txDelayはlldp tx-delayコマンドで設定）。初期値は30

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- lldp timer（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

lldp holdtime-multiplier（グローバルコンフィグモード）
lldp tx-delay（グローバルコンフィグモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G