[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# http listen

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] http listen A.B.C.D <1-65535>`

Webサーバー機能のHTTP待ち受けアドレス/ポートを追加する。
no形式で実行した場合は指定したHTTP待ち受けアドレス/ポートを削除する。
初期状態ではHTTP待ち受けアドレス/ポートは未設定。
未設定時は、設定されているすべてのIPアドレスでHTTP接続を待ち受ける。このときの待ち受けポートはhttp portコマンドで設定したものとなる（初期値80）。
HTTPの待ち受けを特定のアドレスに限定したい場合は、本コマンドに加え、http portコマンドでnoneを指定して全アドレスでのHTTP待ち受けを無効化すること。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPv4アドレス。本製品に設定されているアドレスを指定すること
`<1-65535>` | TCPポート

### 使用例

■ IPv4アドレス192.168.1.1、TCPポート80でのみHTTP接続を受け入れるよう設定する。

    awplus(config)# http port none ↓
    awplus(config)# http listen 192.168.1.1 80 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- http listen（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

http port（グローバルコンフィグモード）
http secure-listen（グローバルコンフィグモード）
http secure-port（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show http（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G