[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show counter ipv6 dhcp-client

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`> show counter ipv6 dhcp-client`

DHCPv6クライアントの統計情報を表示する

### 使用例

    awplus# show counter ipv6 dhcp-client ↓
    SOLICIT out ......... 20
    ADVERTISE in ......... 12
    REQUEST out ......... 1
    CONFIRM out ......... 0
    RENEW out ......... 0
    REBIND out ......... 0
    REPLY in ......... 0
    RELEASE out ......... 0
    DECLINE out ......... 0
    INFORMATION-REQUEST out ......... 0

表 1
SOLICIT out | DHCPv6クライアントが送信したSOLICITメッセージ数
ADVERTISE in | DHCPv6クライアントが受信したADVERTISEメッセージ数
REQUEST out | DHCPv6クライアントが送信したREQUESTメッセージ数
CONFIRM out | DHCPv6クライアントが送信したCONFIRMメッセージ数
RENEW out | DHCPv6クライアントが送信したRENEWメッセージ数
REBIND out | DHCPv6クライアントが送信したREBINDメッセージ数
REPLY in | DHCPv6クライアントが受信REPLYメッセージ数
RELEASE out | DHCPv6クライアントが送信したRELEASEメッセージ数
DECLINE out | DHCPv6クライアントが送信したDECLINEメッセージ数
INFORMATIONREQUEST out | DHCPv6クライアントが送信したINFORMATION-REQUESTメッセージ数

### 関連コマンド

clear counter ipv6 dhcp-client（特権EXECモード）
ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G