[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# egress-vlan-name

モード: RADIUSサーバー・ユーザーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv-group)# egress-vlan-name NAME [tagged|untagged]`

`(config-radsrv-group)# no egress-vlan-name`

対象ユーザーグループに割り当てるイーグレスVLANの情報を設定する。
no形式で実行した場合は対象ユーザーグループに割り当てるイーグレスVLANの情報を削除する。
本コマンドで設定したイーグレスVLANの情報は、対象グループユーザーの認証成功時にRADIUS属性Egress-VLAN-Name(58)として送信される。
本製品では、ダイナミックVLAN（auth dynamic-vlan-creationコマンド）機能によってボイスVLANを動的設定（switchport voice vlanコマンドでdynamicを指定）するために本属性を利用する。

### パラメーター

`NAME` | イーグレスVLANのVLAN名
`tagged|untagged` | イーグレスVLANでの通信にタグ付きパケットを使うかタグなしパケットを使うかを指定する。ボイスVLANを動的設定するときはtaggedを指定すること

### 注意・補足事項

■ イーグレスVLANの情報を通知する場合は、egress-vlan-idコマンドかegress-vlan-nameコマンドのどちらか一方だけを設定すること。

### コマンドツリー

    group (RADIUSサーバーモード)
        |
        +- egress-vlan-name（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）

### 関連コマンド

auth dynamic-vlan-creation（インターフェースモード）
egress-vlan-id（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）
show radius local-server group（非特権EXECモード）
switchport voice vlan（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G