[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# whitelist

モード: IPレピュテーションモード
カテゴリー: UTM / IPレピュテーション

`(config-ip-reputation)# [no] whitelist A.B.C.D`

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能のホワイトリストにIPアドレスを追加する。
no形式で実行した場合は指定したIPアドレスをホワイトリストから削除する。
初期状態ではIPアドレスは未登録。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPアドレス

### 使用例

■ IPレピュテーション機能のホワイトリストに192.0.2.189を登録する。

    awplus(config-ip-reputation)# whitelist 192.0.2.189 ↓

■ IPレピュテーション機能のホワイトリストから192.0.2.189を削除する。

    awplus(config-ip-reputation)# no whitelist 192.0.2.189 ↓

### 注意・補足事項

■ AT-ARX200S-GTは本コマンド未サポート

### コマンドツリー

    ip-reputation (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- whitelist（IPレピュテーションモード）

### 関連コマンド

show ip-reputation（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G