[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor disallow-infinite-holdtime

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X} disallow-infinite-holdtime`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアによるHold Timeが0の設定を拒否する。
no形式で実行した場合は、本機能を無効（Hold Time 0の許可）に設定する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor disallow-infinite-holdtime（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor timers（BGPモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G