[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip ospf database

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`> show ip ospf [<0-65535>] database [adv-router A.B.C.D|self-originate|max-age]`

リンク状態データベース（LSDB）に格納されているLSAの内容を簡潔に一覧表示する。

### パラメーター

`<0-65535>` | OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる
`adv-router A.B.C.D` | 広告元ルーター（ADV Router欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`self-originate` | 広告元ルーター（ADV Router欄）が自身のルーターIDと一致するLSAだけを表示する
`max-age` | リンク状態エージ（Age欄）が最大値（max-age）に達しているLSAだけを表示する

### 使用例

    awplus> show ip ospf database ↓

                    Router Link States (Area 0.0.0.0)

    Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Link count
    1.1.1.1         1.1.1.1          267 0x8000001f 0x257e 2
    2.1.1.1         2.1.1.1          279 0x80000014 0xd8aa 1
    3.1.1.1         3.1.1.1          496 0x80000019 0x513f 1
    4.1.1.1         4.1.1.1           83 0x80000008 0x2c33 1

                    Net Link States (Area 0.0.0.0)

    Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum
    172.16.10.2     2.1.1.1          285 0x80000007 0x282b

                    Summary Link States (Area 0.0.0.0)

    Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Route
    172.21.0.0      1.1.1.1         1597 0x80000005 0xe7a1 172.21.0.0/16
    172.21.10.0     4.1.1.1          357 0x80000006 0x5c1f 172.21.10.0/24
    172.22.0.0      2.1.1.1          511 0x80000004 0x98d8 172.22.0.0/16
    172.23.0.0      3.1.1.1          785 0x80000002 0xc3c4 172.23.0.0/16
    172.24.0.0      4.1.1.1          898 0x80000007 0x096e 172.24.0.0/16

                    ASBR-Summary Link States (Area 0.0.0.0)

    Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum
    1.1.1.2         1.1.1.1         1717 0x80000004 0x65e0
    1.1.1.2         4.1.1.1          272 0x80000007 0x44fb

                    Router Link States (Area 0.0.0.1)

    Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Link count
    1.1.1.1         1.1.1.1           77 0x8000000a 0xdfba 1
    1.1.1.2         1.1.1.2           35 0x8000000b 0xd2c6 1
    4.1.1.1         4.1.1.1           83 0x8000000a 0xb9d8 1

                    Net Link States (Area 0.0.0.1)

    Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum
    172.21.10.1     1.1.1.1          147 0x80000006 0xf877

                    Summary Link States (Area 0.0.0.1)

    Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Route
    172.16.10.0     1.1.1.1         1527 0x80000003 0xb9cc 172.16.10.0/24
    172.22.0.0      1.1.1.1         1047 0x80000002 0xeb9e 172.22.0.0/16
    172.23.0.0      1.1.1.1          187 0x80000002 0x3a46 172.23.0.0/16
    172.24.0.0      4.1.1.1          949 0x80000007 0x096e 172.24.0.0/16
    172.24.10.0     4.1.1.1          625 0x80000006 0x3840 172.24.10.0/24
    172.24.20.0     4.1.1.1          752 0x80000006 0x2e36 172.24.20.0/24

                    ASBR-Summary Link States (Area 0.0.0.1)

    Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum
    3.1.1.1         1.1.1.1         2021 0x80000001 0x5bec

                    AS External Link States

    Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Route              Tag
    10.10.10.0      1.1.1.2          913 0x80000007 0x1283 E2 10.10.10.0/24   0
    10.20.10.0      3.1.1.1          846 0x80000008 0x2d82 E2 10.20.10.0/24   0

本コマンドの出力は、「Router Link States (Area 0.0.0.0)」のような大見出しと、個々のLSAの内容を要約した行に大別できる。
見出し行はLSAの種類ごとに設けられ、後続の一覧がどのエリアにおけるどの種類のLSAであるかを示す。LSAの一覧はエリアごとに表示される。

表 1
Router Link States | ルーターLSA（タイプ1LSA）の一覧
Net Link States | ネットワークLSA（タイプ2LSA）の一覧
Summary Link States | ネットワークサマリーLSA（タイプ3LSA）の一覧
ASBR-Summary Link States | ASBRサマリーLSA（タイプ4LSA）の一覧
AS External Link States | AS外部LSA（タイプ5LSA）の一覧
NSSA External Link States | NSSA外部LSA（タイプ7LSA）の一覧
Area | エリア番号。スタブエリアの場合は[STUB]、準スタブエリアの場合は[NSSA]が後置される

LSAの内容表示は、全種類共通の項目と特定の種類にのみ存在する項目とがある。

表 2
Link ID | リンク状態ID
ADV Router | 広告元ルーターのルーターID
Age | リンク状態エージ
Seq# | リンク状態シーケンス番号
CkSum | LSAのチェックサム
Link count | Link IDで示されるルーターに接続されているリンクの数。ルーターLSAのときだけ表示される
Route | 該当LSAの対象ネットワークアドレス。ネットワークサマリーLSA、AS外部LSA、NSSA外部LSAのときだけ表示される
Tag | 外部経路タグ。AS外部LSA、NSSA外部LSAのときだけ表示される

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### 関連コマンド

show ip ospf database asbr-summary（非特権EXECモード）
show ip ospf database external（非特権EXECモード）
show ip ospf database network（非特権EXECモード）
show ip ospf database nssa-external（非特権EXECモード）
show ip ospf database router（非特権EXECモード）
show ip ospf database summary（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G