[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# radio

モード: APプロファイルモード --> APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# radio <1-3>`

対象APプロファイルにおいて、無線インターフェース（無線1、無線2、無線3）ごとの共通設定を行うためのAPプロファイル・無線モードに移動する。

### パラメーター

`<1-3>` | 無線インターフェース番号

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- radio（APプロファイルモード）
             |
             +- airtime-fairness mode（APプロファイル・無線モード）
             +- bandwidth（APプロファイル・無線モード）
             +- channels（APプロファイル・無線モード）
             +- enable（APプロファイル・無線モード）
             +- legacy-rates（APプロファイル・無線モード）
             +- max-clients（APプロファイル・無線モード）
             +- mode（APプロファイル・無線モード）
             +- mu-mimo enable（APプロファイル・無線モード）
             +- multicast-tx-rate（APプロファイル・無線モード）
             +- neighbor-ap-detection enable（APプロファイル・無線モード）
             +- ofdma enable（APプロファイル・無線モード）
             +- rts-threshold（APプロファイル・無線モード）
             +- single-channel-scan duration（APプロファイル・無線モード）
             +- single-channel-scan enable（APプロファイル・無線モード）
             +- single-channel-scan interval（APプロファイル・無線モード）
             +- single-channel-scan keep-data-time（APプロファイル・無線モード）
             +- spatial-streams（APプロファイル・無線モード）
             +- station-isolation enable（APプロファイル・無線モード）
             +- vap（APプロファイル・無線モード）
             +- zero-wait-dfs enable（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap capability hwtype（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G