[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show counter dhcp-relay

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`> show counter dhcp-relay [vrf VRFNAME|global]`

DHCPリレーエージェント機能のパケット送受信カウンターを表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名
`global` | グローバルVRFインスタンス

### 使用例

    awplus> show counter dhcp-relay ↓
    DHCP relay counters
    Requests In           ......... 4
    Replies In            ......... 0
    Relayed To Server     ......... 4
    Relayed To Client     ......... 0
    Out To Server Failed  ......... 0
    Out To Client Failed  ......... 0
    Invalid hlen          ......... 0
    Bogus giaddr          ......... 0
    Corrupt Agent Option  ......... 0
    Missing Agent Option  ......... 0
    Bad Circuit ID        ......... 0
    Missing Circuit ID    ......... 0
    Option Insert Failed  ......... 0
    DHCPv6 Requests In      ....... 668
    DHCPv6 Replies In       ....... 668
    DHCPv6 Relayed To Server ....... 668
    DHCPv6 Relayed To Client ....... 668

表 1
Requests In | クライアントから受信したDHCP Requestメッセージの数
Replies In | サーバーから受信したDHCP Replyメッセージの数
Relayed To Server | サーバーに転送したDHCP Requestメッセージの数
Relayed To Client | クライアントに転送したDHCP Replyメッセージの数
Out To Server Failed | DHCP Requestメッセージをサーバーに転送しようとして失敗した回数
Out To Client Failed | DHCP Replyメッセージをクライアントに転送しようとして失敗した回数
Invalid hlen | 受信したDHCPメッセージのうち、hlenフィールドが不正なため破棄したものの数
Bogus giaddr | 受信したDHCP Replyメッセージのうち、giaddrフィールドが不正なため破棄したものの数
Corrupt Agent Option | 受信したDHCP Replyメッセージのうち、リレーエージェント情報オプションが不正なため破棄したものの数
Missing Agent Option | 受信したDHCP Replyメッセージのうち、リレーエージェント情報オプションが含まれていないため破棄したものの数
Bad Circuit ID | 受信したDHCP Replyメッセージのうち、リレーエージェント情報オプション内のAgent Circuit IDサブオプションが不正なため破棄したものの数
Missing Circuit ID | 受信したDHCP Replyメッセージのうち、リレーエージェント情報オプションにAgent Circuit IDサブオプションが含まれていないため破棄したものの数
Option Insert Failed | 受信したDHCP Requestメッセージのうち、リレーエージェント情報オプションの挿入に失敗したため破棄したものの数。このカウンターは、受信したパケットにエラーがあったとき、および、 ip dhcp-relay information policyコマンドでdropを指定している状態でリレーエージェント情報オプション付きのDHCP Requestパケットを受信したときにカウントされる
DHCPv6 Requests In | クライアントから受信したDHCPv6 Requestメッセージの数
DHCPv6 Replies In | サーバーから受信したDHCPv6 Replyメッセージの数
DHCPv6 Relayed To Server | サーバーに転送したDHCPv6 Requestメッセージの数
DHCPv6 Relayed To Client | クライアントに転送したDHCPv6 Replyメッセージの数

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
service dhcp-relay（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp-relay（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G