[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# policy-based-routing

モード: グローバルコンフィグモード --> ポリシーベースルーティングモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ポリシーベースルーティング

`(config)# [no] policy-based-routing`

ポリシーベースルーティングの設定を行うためのポリシーベースルーティングモードに移動する。
no形式で実行した場合は、ポリシーベースルーティングの設定をすべて削除する（ポリシーベースルーティング機能も無効化される）。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ ポリシーベースルーティングの設定を開始する。

    awplus(config)# policy-based-routing ↓
    awplus(config-pbr)#

■ ポリシーベースルーティングを無効化し、設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no policy-based-routing ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- policy-based-routing（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- application-decision（ポリシーベースルーティングモード）
             +- ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
             +- ipv6 policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
             +- policy-based-routing enable（ポリシーベースルーティングモード）

### 関連コマンド

show ip pbr route（特権EXECモード）
show ipv6 pbr route（特権EXECモード）
show pbr rules（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G