[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# br-address

モード: ソフトワイヤーモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config-softwire)# br-address X:X::X:X`

`(config-softwire)# no br-address`

（MAP-E）対象ソフトワイヤー設定において、MAP-Eの事業者側ルーター（BR）を指定する。
no形式で実行した場合は事業者側ルーター（BR）の指定を削除する。
初期状態では未設定。
本コマンドを実行するためには、あらかじめmethodコマンドでstaticを指定しておく必要がある。また、staticを指定した場合は必ず本コマンドも設定すること。

### パラメーター

`X:X::X:X` | MAP-E事業者側ルーター（BR）のIPv6アドレス

### 使用例

■ MAP-E事業者側ルーター（BR）アドレスを設定する。

    awplus(config-softwire)# br-address 2001:db8:10:10::1234 ↓

### コマンドツリー

    softwire-configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- br-address（ソフトワイヤーモード）

### 関連コマンド

method（ソフトワイヤーモード）
rule（ソフトワイヤーモード）
show softwire-configuration（特権EXECモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G