[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# dpd-timeout

モード: ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-isakmp-profile)# dpd-timeout <10-86400>`

`(config-isakmp-profile)# no dpd-timeout`

対象ISAKMPプロファイルにおけるDPD（Dead Peer Detection）のタイムアウト時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値（本コマンド未設定時の値）は150秒。

### パラメーター

`<10-86400>` | DPDタイムアウト（秒）。本コマンド未設定時は150秒

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定は対象ISAKMPプロファイルでIKEv1（versionコマンド）を使用しているときだけ意味を持つ。

### コマンドツリー

    crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dpd-timeout（ISAKMPプロファイルモード）

### 関連コマンド

crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
dpd-interval（ISAKMPプロファイルモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）
version（ISAKMPプロファイルモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G