[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf area guests

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf area guests AREANAME [NODENAME]`

リモートエリアのゲストノード情報を表示する。

### パラメーター

`AREANAME` | AMFゲストノードが存在しているエリア名
`NODENAME` | AMFゲストノードが接続されているノード名

### 使用例

    SBx81# show atmf area guests area1 ↓

    area1 Area Guest Node Information:
    Device          Device          Parent          Guest           IP/IPv6
    Name            Type            Node            Port            Address
    ------------------------------------------------------------------------------
    Camera211       -               FSW241          1.0.11          192.168.1.211
    AP221           AT-TQ4600       FSW241          1.0.5           192.168.1.221
    AP222           AT-TQ4400       FSW241          1.0.7           192.168.1.222
    AP223           AT-TQ2450       FSW241          1.0.9           192.168.1.223

    main-building guest node count 4

表 1
Device Name | AMFゲストノードのデバイス名
Device Type | AMFゲストノードの機種名
Parent Node | AMFゲストノードが接続されているノード名
Guest Port | AMFゲストノードが接続されているノードのポート番号
IP/IPv6 Address | AMFゲストノードのIPv4/IPv6アドレス

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAMFコントローラーでのみ有効。
■ 本コマンドで情報を表示させるためには、各ローカルマスターでatmf topology-gui enableコマンドを有効にする必要がある。
■ コントローラーエリアの情報を確認するには、コントローラー上でshow atmf local area guestsコマンドを実行すること。
■ 本コマンドで情報を表示するには、コントローラーと対象リモートエリアのローカルマスターが両方とも5.4.7-1.1以降、または両方とも5.4.7-1.1より前のファームウェアで動作している必要がある。

### 関連コマンド

show atmf area（特権EXECモード）
show atmf area guests-detail（特権EXECモード）
show atmf area nodes（特権EXECモード）
show atmf backup guest（特権EXECモード）
show atmf local area guests（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G