[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

`> show wireless`

無線LANコントローラーの全体設定を表示する。

### 使用例

    awplus# show wireless  ↓
    Wireless Controller Mode ........ Enable
    Management IP Address ........... 192.168.1.1
    PKI Trustpoint .................. default-selfsigned
    Rogue AP Detection .............. Enable
    Neighbor Managed AP Detection ... Enable
    Emergency Mode .................. Inactivate
     Activated User .................
     Activated Time .................
    Emergency USB trigger ........... Disable
    Log ............................. Disable
    Log Destination .................
    Log Size Wireless Client ........ 50
    Log Rotate Wireless Client ...... 1
    Log Rotate neighbor AP .......... 1
    Log Interval neighbor AP ........ 30
    Wireless AMF Application Proxy
     Port Status .................... Enable
     Port Number .................... 5443

### 関連コマンド

enable（無線LANコントローラーモード）
management address（無線LANコントローラーモード）
rogue-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）
log enable destination（無線LANコントローラーモード）
log size wireless-client（無線LANコントローラーモード）
log rotate wireless-client（無線LANコントローラーモード）
log rotate neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）
log interval neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）
wireless emergency-mode（特権EXECモード）
neighbor-managed-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）
emergency-mode usb enable（無線LANコントローラーモード）
emergency-mode usb key（無線LANコントローラーモード）
atmf-application-proxy port enable（無線LANコントローラーモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G