[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 forwarding

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / 一般設定

`(config)# [no] ipv6 forwarding`

IPv6パケット転送機能を有効化する。
no形式で実行した場合はIPv6パケット転送機能を無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 forwarding（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ipv6 forwarding（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G