[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# channel-group

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`(config-if)# channel-group <1-248> mode {active|passive}`

`(config-if)# no channel-group`

対象スイッチポートを指定したLACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）に所属させる。また、対象ポートのLACP動作モードも指定する。
no形式で実行した場合は対象ポートをLACPチャンネルグループから脱退させる。また、このときグローバルコンフィグモードに移動する。
同じLACPチャンネルグループに所属するポートには、同一のポート鍵が割り当てられる。

### パラメーター

`<1-248>` | LACPチャンネルグループ番号
`mode {active|passive}` | LACP動作モード。以下から選択する
| `active` | LACPパケットを自発的に送信する
| `passive` | 対向ポートからLACPパケットを受信したときだけLACPパケットを送信する

### 使用例

■ ポート1.0.1～1.0.4でLACPチャンネルグループ1を構成する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# channel-group 1 mode active ↓

■ ポート1.0.4をLACPチャンネルグループから取り除く。

    awplus(config)# interface port1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# no channel-group ↓

### 注意・補足事項

■ サポートするチャンネルグループ（LACPおよびスタティック）の合計数については、リリースノートのサポートリミット一覧をご参照ください。
■ LACPチャンネルグループは、通常のスイッチポートとほぼ同様に扱うことができる。したがって、スイッチポートを対象とする各種コマンドは、LACPチャンネルグループに対してもほぼ同じように使える。各種コマンドでLACPチャンネルグループを指定するときは、「poX」（Xは本コマンドで指定したLACPチャンネルグループ番号）という形式の名前を使う。
■ LACPチャンネルグループの設定を行うときは、あらかじめすべての所属ポートを、同一VLAN所属、かつ、同一タグ設定（accessかtrunk）にしておく必要がある。
■ 対向機器でMarkerプロトコル（分散の再送処理を制御するプロトコル）のGenerator/receiverが有効になっていると、LACPのネゴシエーションに失敗する場合がある。その場合は対向機器において、MarkerプロトコルのGenerator/receiverを無効化すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- channel-group（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show etherchannel（非特権EXECモード）
show port etherchannel（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G