[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show snmp-server group

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# show snmp-server group`

（SNMPv3）ユーザーグループの設定内容を表示する。

### 使用例

    awplus# show snmp-server group ↓
    SNMP group information:
      Group name .............. admins
        Security Level ........ priv
        Read View ............. most
        Write View ............ most
        Notify View ........... most

      Group name .............. operators
        Security Level ........ auth
        Read View ............. standard
        Write View ............ none
        Notify View ........... none

表 1
Group name | グループ名
Security Level | セキュリティーレベル。auth（認証あり・暗号化なし）、priv（認証あり・暗号化あり）、noauth（認証なし・暗号化なし）のいずれか
Read View | 読み出しアクセス可能なMIBオブジェクトの範囲を規定しているビュー名
Write View | 書き込みアクセス可能なMIBオブジェクトの範囲を規定しているビュー名
Notify View | 受信可能な通知MIBオブジェクトの範囲を規定しているビュー名

### 関連コマンド

show snmp-server view（特権EXECモード）
snmp-server group（グローバルコンフィグモード）
snmp-server view（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G