[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show snmp-server view

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# show snmp-server view`

SNMPビューの設定内容を表示する。

### 使用例

    awplus# show snmp-server view ↓
    SNMP view information:
      View Name ............... most
        OID .................... 1.3.6.1
        Type ................... included
      View Name ............... standard
        OID .................... 1.3.6.1.2.1
        Type ................... included
      View Name ............... mib2notcpudp
        OID .................... 1.3.6.1.2.1
        Type ................... included
      View Name ............... mib2notcpudp
        OID .................... 1.3.6.1.2.1.6
        Type ................... excluded
      View Name ............... mib2notcpudp
        OID .................... 1.3.6.1.2.1.7
        Type ................... excluded

表 1
View Name | ビュー名
OID | MIBノードのOID（Object Identifier）
Type | OIDで示されるMIBノードがビューに含まれているかどうか。includedなら含まれ、excludedなら含まれない

### 関連コマンド

show snmp-server community（特権EXECモード）
snmp-server community（グローバルコンフィグモード）
snmp-server view（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G