[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# server trustpoint

モード: RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# [no] server trustpoint NAME`

ローカルRADIUSサーバーがTLS認証時に使用するトラストポイントを追加する。
no形式で実行した場合はTLS認証時に使用するトラストポイントの一覧から指定したトラストポイントを削除する。
初期設定ではトラストポイント「local」のみを使用する。
本コマンドは無線LANコントローラーモードのtrustpointコマンドとペアで使用する。詳細は同コマンドの解説を参照。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名

### 使用例

■ ローカルRADIUSサーバーにおいて、TLS認証時にトラストポイント「local」ではなく「wireless」を使うよう設定する。

    awplus(config)# radius-server local ↓
    awplus(config-radsrv)# no server trustpoint local ↓
    PKI trustpoints for RADIUS EAP-TLS changed to:
       (None)
    awplus(config-radsrv)# server trustpoint wireless ↓
    PKI trustpoints for RADIUS EAP-TLS changed to:
       wireless

### コマンドツリー

    radius-server local (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server trustpoint（RADIUSサーバーモード）

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）
show radius local-server trustpoint（非特権EXECモード）
trustpoint（無線LANコントローラーモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G