[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# bss-trans-manage enable

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] bss-trans-manage enable`

BSS移行管理を有効にする。
BSS移行管理を有効にすると、ネットワーク負荷分散やBSS終端のために無線クライアントに特定の無線APへの移行を要求したり無線クライアントに推奨する無線APセットの提案を行う。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本設定はAT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403eでのみサポート。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- bss-trans-manage enable（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G