[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip community-list(standard)

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config)# [no] ip community-list <1-99> {deny|permit} COMMUNITIES`

番号付き標準コミュニティーリストにエントリーを追加する。
no形式で実行した場合は、番号付き標準コミュニティーリストから指定したエントリーを削除する。
コミュニティーリストは、BGP経路に対するフィルタリング機能の1つ。COMMUNITIES属性の値に基づいて経路をフィルタリングしたり、各種属性を変更するときに使う。
コミュニティーリストは複数のエントリーから構成されるリストで、検索はエントリーの追加順に行われる。検索時には、最初にマッチしたエントリーで結果（permitかdeny）が返され、マッチした時点で検索は終了する。どのエントリーにもマッチしなかった場合はdenyとなる。
コミュニティーリストは単独で使用するのではなく、ルートマップのmatch節やset節で使用する（match communityコマンド、set comm-list deleteコマンド）。そのとき、コミュニティーリストの検索結果が「permit」ならルートマップの該当エントリーにマッチしたと見なされ、結果が「deny」の場合はマッチしたと見なされない。

### パラメーター

`<1-99>` | コミュニティーリスト番号
`deny|permit` | 条件に合致した場合のアクション。拒否（deny）、許可（permit）のどちらかを指定する
`COMMUNITIES :=` | `{AA:NN|no-export|no-advertise|local-as|internet} ...`
| コミュニティー値。スペース区切りで複数指定が可能。ここで指定したコミュニティーすべてが、経路エントリーのCOMMUNITIES属性に含まれている場合、コミュニティーリストの検索結果としてdenyかpermitのアクションが返される
| `AA:NN` | コミュニティー値。通常、AAはAS番号、NNはAS内で一意のコミュニティー番号とするのが一般的。AA、NNとも0～65535の範囲で指定する
| `no-export` | Well-knownコミュニティー「NO_EXPORT」（65535:65281）。このコミュニティー値を持つ経路は、他のASに通知してはならない（同一ASコンフェデレーション内の他のサブASには通知できる）
| `no-advertise` | Well-knownコミュニティー「NO_ADVERTISE」（65535:65282）。このコミュニティー値を持つ経路は、他のBGPピアに通知してはならない
| `local-as` | Well-knownコミュニティー「NO_EXPORT_SUBCONFED」（65535:65283）。このコミュニティー値を持つ経路は、他のASに通知してはならない（同一ASコンフェデレーション内の他のサブASにも通知できない）

### 注意・補足事項

■ 標準コミュニティーリストの末尾には、すべてをdenyする暗黙のエントリーが存在している。なお、コミュニティーリストはルートマップのmatch節やset節で使うものなので、基本的にはpermitする経路だけを列挙する。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip community-list(standard)（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip community-list expanded（グローバルコンフィグモード）
ip community-list standard（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(expanded)（グローバルコンフィグモード）
match community（ルートマップモード）
set comm-list delete（ルートマップモード）
set community（ルートマップモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip community-list（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G