[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf backup synchronize

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf backup synchronize`

AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合に、SSHサーバー間でバックアップデータを同期させる。
冗長バックアップ（atmf backup redundancy enable）を有効にしている場合は、外部メディア（USBメモリー・SD/SDHCカード）にもバックアップデータを同期させる。

> Note

> > AT-AR4050Sは外部メディアとしてUSBメモリーとSDHCカードの両方をサポートしていますが、AMFバックアップ機能においてはSDHCカードのみ使用可能です。

本コマンドはマスターでのみ有効。

### 注意・補足事項

■ AT-DC2552XSでは、外部メディアはサポート対象外のため、AMFバックアップデータの保存先としては外部のSSHサーバーのみ使用可能。

### 関連コマンド

atmf backup enable（グローバルコンフィグモード）
atmf backup server（グローバルコンフィグモード）
show atmf backup（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G