[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# rule

モード: Webコントロールモード
カテゴリー: UTM / Webコントロール

`(config-web-control)# rule [<1-65535>] ACTION {CATEGORY|any} from SRC_ENTITY`

`(config-web-control)# no rule <1-65535>`

Webコントロール（URLフィルタリング）機能にルールを追加する。
no形式で実行した場合は指定したルールを削除する。
ルールの指定にはエンティティーとカテゴリーの両定義を使用するが、これらの定義が不完全な場合（指定したエンティティーやカテゴリーが未定義である、など）、該当ルールは有効にならないので注意。
なお、ルールの順番はmove ruleコマンドで変更可能。

### パラメーター

`<1-65535>` | ルール番号。省略時はリストの最後尾に新規ルールが追加される。このときのルール番号決定方法については「注意・補足事項」を参照
`ACTION :=` | `{permit|deny}`
| アクション
| `permit` | 許可
| `deny` | 拒否。クライアントにエラーページを返す
`CATEGORY` | カテゴリー名。OpenText社のURLカテゴリーデータベースに登録されているプロバイダーカテゴリーか、categoryコマンドで定義したカスタムカテゴリーのどちらかを指定する。指定可能なカテゴリーはshow web-control categoriesで確認可能。また、プロバイダーカテゴリーの一覧は解説編を参照
`any` | すべてのトラフィックを制御対象にする
`from SRC_ENTITY` | 送信元エンティティー名（show entityで一覧表示可能）。Webサイトにアクセスしようとするクライアントを指定する

### 使用例

■ Webコントロールをデフォルト許可に設定した上で、ゾーン「private」から「internet-communication」カテゴリーのWebサイトへのアクセスを禁止する。

    awplus(config-web-control)# action permit ↓
    awplus(config-web-control)# rule deny internet-communication from private ↓

■ 前と同じ状況において、ゾーン「private」から特定チャットサービス（URLに「chat-for-workが含まれると仮定）へのアクセスだけは許可するよう設定する。

    awplus(config-web-control)# action permit ↓

    awplus(config-web-control)# category Work ↓
    awplus(config-category)# match chat-for-work ↓
    awplus(config-category)# exit ↓

    awplus(config-web-control)# rule permit Work from private ↓
    awplus(config-web-control)# rule deny internet-communication from private ↓

■ Webコントロールルール「10」を削除する。ルール番号はshow web-control rulesコマンドで確認すること。

    awplus(config-web-control)# no rule 10 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでルール番号を指定しなかったときはリストの最後尾に新規ルールが追加される。このときのルール番号は次のようにして決まる。

- (1) 原則：既存の最後尾ルールより大きい直近の10の倍数になる
  - ルールが存在しない状態でルール番号を省略して作成したルールの番号は10（有効範囲内にある最小の10の倍数）
  - 最後尾のルール番号が10～18の状態でルール番号を省略して作成したルールの番号は20
- (2) 例外：既存の最後尾ルール番号の一の位が9のときは、「+11」した値（直近ではなくその次の10の倍数）になる
  - 最後尾のルール番号が19の状態でルール番号を省略して作成したルールの番号は20ではなく30（=19+11）
    ※この動作は、既存の最後尾ルールと新規に追加したルールの間に、後から別のルールを挿入する余地を残すため。
- その他：前述の仕様 (1) (2) により、最後尾のルール番号が65529以上の時は、ルール番号を省略して新規ルールを追加することはできない（65529 + 11 = 65540となりルール番号の最大値 65535 を超えてしまうため）。その場合はルール番号を明示的に指定して追加すること。

### コマンドツリー

    web-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- rule（Webコントロールモード）

### 関連コマンド

action（Webコントロールモード）
category（Webコントロールモード）
move rule（Webコントロールモード）
show web-control（特権EXECモード）
show web-control categories（特権EXECモード）
show web-control rules（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G