[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# 設定例集#47: PPPoEによるLAN型インターネット接続（DMZ）

PPPoEを使ってインターネットサービスプロバイダー（ISP）に接続します。
この例は、グローバルアドレスを8個、16個などのブロック単位で固定的に割り当てられるLAN型接続の設定例です。
この例では、LAN側を2つのサブネットに分割し、一方をグローバルアドレスで運用するサーバー用（DMZ）、もう一方をプライベートアドレスで運用するクライアント用とします。クライアントはダイナミックENAT経由でインターネットにアクセスします。
また、ファイアウォールを使って外部からのアクセスを原則拒否しつつ、特定のサーバーだけを外部に公開します。

> Note

> > 本設定例ではLAN側ポートを1つWANポートに変更します。LAN側ポートをWANポートに変更した場合、下記設定の入力完了後に設定を保存し、再起動してください。

## 構成

ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp
ISP接続用パスワード | isppasswd
PPPoEサービス名 | 指定なし
使用できるアドレス | 10.0.0.0/29（10.0.0.0～10.0.0.7）
接続形態 | LAN型（アドレス8個固定）
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | Unnumbered
DMZ側（port1.0.4）IPアドレス | 10.0.0.1/29
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24

ここでは、次の方針で設定を行います。

- LAN側を2つのサブネットに分割し、一方にはISPから割り当てられたグローバルアドレスを、もう一方にはプライベートアドレスを割り当てます。グローバルサブネットはDMZとしてサーバーを配置し、プライベートサブネットにはクライアントを配置します。
- WAN側インターフェースはUnnumberedで運用します。ルーター自身がWAN側にパケットを送信するときは、グローバルサブネット側のインターフェースアドレス（10.0.0.1）を借用します。
- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にインターネットへのアクセスができるようにします。
- 外部からのアクセスは基本的にすべて遮断しますが、下記のサーバーにはアクセスを許可します。
  - Webサーバー（10.0.0.2:80/tcp）
  - SMTPサーバー（10.0.0.3:25/tcp）
  - DNSサーバー（10.0.0.4:53/tcp、53/udp）
- プライベートサブネットのクライアントがインターネットにアクセスできるよう、ダイナミックENATを使用します。グローバルアドレスには、グローバルサブネット側のインターフェースアドレス（10.0.0.1）を共用します。

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・提示されたIPアドレスを無条件で受け入れる設定（ppp ipcp ip-override）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・Unnumbered IPインターフェースの設定（ip unnumbered）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp ipcp ip-override
        ppp username user@isp
        ppp password isppasswd
        ip unnumbered port1.0.4
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. port1.0.4をWANポートに変更します。これには、switchportコマンドをNO形式で使用します。
   DMZ側インターフェースport1.0.4にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。
   ※LAN側ポートをWANポートに変更した場合、設定を保存し再起動するまで、本設定は有効になりません。

       interface port1.0.4
        no switchport
        ip address 10.0.0.1/29

5. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

6. ファイアウォールのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24

7. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.1

8. DMZ（サーバー用ネットワーク）を表すゾーン「dmz」を作成します。

       zone dmz
        network servernet
         ip subnet 10.0.0.0/29
         host dns
          ip address 10.0.0.4
         host smtp
          ip address 10.0.0.3
         host web
          ip address 10.0.0.2

9. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、sport、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   ここでは、TCP上のDNS通信を表すカスタムアプリケーション「dns_tcp」を定義します。

       application dns_tcp
        protocol tcp
        sport any
        dport 53

10. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します（ここでは本製品・端末間の通信）
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30 - 内部からDMZへの通信を許可します
    ・rule 40 - DMZ内の通信を許可します
    ・rule 50 - DMZから外部への通信を許可します
    ・rule 60 - 外部からDMZのWebサーバーへの通信を許可します
    ・rule 70 - 外部からDMZのSMTPサーバーへの通信を許可します
    ・rule 80 - 外部からDMZのDNSサーバーへのUDP通信を許可します
    ・rule 90 - 外部からDMZのDNSサーバーへのTCP通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit any from private to dmz
         rule 40 permit any from dmz to dmz
         rule 50 permit any from dmz to public
         rule 60 permit http from public to dmz.servernet.web
         rule 70 permit smtp from public to dmz.servernet.smtp
         rule 80 permit dns from public to dmz.servernet.dns
         rule 90 permit dns_tcp from public to dmz.servernet.dns
         protect

11. NAT機能の設定を行います。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします。なお、本例ではWAN側がUnnumberedのため、「with src public.wan.ppp0」により、変換後のアドレスとして10.0.0.1を指定しています。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public with src public.wan.ppp0
        enable

12. デフォルト経路をPPPインターフェースppp0に向けます。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0

13. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp ipcp ip-override
     ppp username user@isp
     ppp password isppasswd
     ip unnumbered port1.0.4
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface port1.0.4
     no switchport
     ip address 10.0.0.1/29
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
    !
    zone dmz
     network servernet
      ip subnet 10.0.0.0/29
      host dns
       ip address 10.0.0.4
      host smtp
       ip address 10.0.0.3
      host web
       ip address 10.0.0.2
    !
    application dns_tcp
     protocol tcp
     sport any
     dport 53
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit any from private to dmz
     rule 40 permit any from dmz to dmz
     rule 50 permit any from dmz to public
     rule 60 permit http from public to dmz.servernet.web
     rule 70 permit smtp from public to dmz.servernet.smtp
     rule 80 permit dns from public to dmz.servernet.dns
     rule 90 permit dns_tcp from public to dmz.servernet.dns
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public with src public.wan.ppp0
    enable
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    !
    end

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G