[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# pppoe-ac

モード: グローバルコンフィグモード --> PPPoE ACモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config)# [no] pppoe-ac NAME`

PPPoE ACサービスを作成し、該当PPPoE ACサービスの設定を行うためのPPPoE ACモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したPPPoE ACサービスの設定を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
作成したPPPoE ACサービスをpppoe-ac-serviceコマンドでインターフェースに関連付けると、該当インターフェースでPPPoE AC機能が動作するようになる。

### パラメーター

`NAME` | PPPoE ACサービス設定名。これは設定内容に対する名称であり、PPPoEパケットにセットするサービス名とは異なるので注意（サービス名はservice-nameコマンドで指定する）

### 使用例

■ PPPoE ACサービス「ac1」を作成する。

    awplus(config)# pppoe-ac ac1 ↓
    awplus(config-pppoe-ac)#

■ PPPoE ACサービス「ac1」を削除する。

    awplus(config)# no pppoe-ac ac1 ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- pppoe-ac（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- destination l2tp（PPPoE ACモード）
             +- l2tp peer-address dns-lookup（PPPoE ACモード）
             +- l2tp peer-address radius-lookup（PPPoE ACモード）
             +- l2tp peer-address static（PPPoE ACモード）
             +- l2tp profile（PPPoE ACモード）
             +- ppp-auth-protocol（PPPoE ACモード）
             +- proxy-auth（PPPoE ACモード）
             +- service-name（PPPoE ACモード）

### 関連コマンド

pppoe-ac-service（インターフェースモード）
show pppoe-ac config-check（特権EXECモード）
show pppoe-ac connections（特権EXECモード）
show pppoe-ac statistics（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G