[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

無線LANコントローラー機能の全体設定は、以下のコマンドで設定、確認します。
他の設定要素との組み合わせ方については、概要編の基本設定をご覧ください。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
無線LANコントローラー機能の設定開始 |  | wireless（グローバルコンフィグモード）
無線LANコントローラー機能 | 無効 | enable（無線LANコントローラーモード）
管理IPアドレス | 未指定 | management address（無線LANコントローラーモード）
不正AP検出機能 | 有効 | rogue-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）
ログ転送機能 | 無効 | log transfer-endpoint（無線LANコントローラーモード）
近隣管理AP検出機能 | 有効 | neighbor-managed-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）
トラストポイント（証明書） | 未指定 | trustpoint（無線LANコントローラーモード）
確認コマンド
全体設定の表示 |  | show wireless（非特権EXECモード）
ログ転送機能の設定、統計情報の表示 |  | show wireless log transfer（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G