[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ppp password

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# ppp password [encrypted] PASSWORD`

`(config-if)# no ppp password`

対象PPPインターフェースで使用するPPP接続用のパスワードを設定する。
no形式で実行した場合はPPP接続パスワードの情報を削除する。
初期状態は未設定。
PPP接続用ユーザー名はppp usernameコマンドで設定する。

### パラメーター

`encrypted` | `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`PASSWORD` | PPPパスワード。最大255文字。スペースを含むASCII印刷可能文字を使用可能

### 使用例

■ ppp0インターフェースにおいて、PPP接続用パスワードとしてhEyU!2fAtを使うよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ppp password hEyU!2fAt ↓

■ ppp0インターフェースで使用するPPP接続用パスワードの設定を削除する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# no ppp password ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。
■ バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ppp password（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ppp authentication refuse（インターフェースモード）
ppp username（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G