[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp trap link-status trap-delay

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config-if)# snmp trap link-status trap-delay <0-60>`

`(config-if)# [no] snmp trap link-status trap-delay`

対象インターフェースのリンクステータスが変化したときに、生成されるSNMPのリンクステータス通知メッセージ（リンクトラップ）を送信するまでの待機時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0秒（即座にリンクトラップを送信する）。
本コマンドの設定は、snmp trap link-statusコマンドで有効にしたリンクトラップ（標準MIBのlinkUp/linkDownトラップ、または、プライベートMIBのatLinkUp/atLinkDownトラップのどちらか一方）に対して適用される。

### パラメーター

`<0-60>` | リンクトラップを送信するまでの待機時間（秒）。初期値は0

### 使用例

■ スイッチポートport1.0.1のリンクステータスが変化してからリンクトラップを送信するまで20秒間待機するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# snmp trap link-status trap-delay 20 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- snmp trap link-status trap-delay（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show running-config（特権EXECモード）
snmp trap link-status（インターフェースモード）
snmp trap link-status suppress（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G