[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless download ap

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`# wireless download ap <1-65535> url URL [username NAME password PASSWORD]`

指定した管理下APのファームウェアを更新する。

### パラメーター

`<1-65535>` | ファームウェア更新対象の管理下AP。AP登録番号（apコマンド）を1つだけ指定する
`url URL` | ファームウェアのダウンロード元URL。デバイス名は「DEVICENAME://」で指定する。省略時はフラッシュメモリー（flash）を指定したものとみなされる
`username NAME` | ユーザー名。ダウンロード時に認証が必要な場合に指定する
`password PASSWORD` | パスワード。ダウンロード時に認証が必要な場合に指定する

### 使用例

■ フラッシュメモリーからファームウェアAT-TQ5403-6.0.3-0.1.imgをダウンロードし、管理下AP「1」の更新を行う。

    awplus# wireless download ap 1 url AT-TQ5403-6.0.3-0.1.img ↓

■ USBメモリーからファームウェアAT-TQ5403-6.0.3-0.1.imgをダウンロードし、管理下AP「1」の更新を行う。

    awplus# # wireless download ap 1 url usb://AT-TQ5403-6.0.3-0.1.img ↓

■ TFTPサーバー192.168.1.254からファームウェアAT-TQ5403-6.0.3-0.1.imgをダウンロードし、管理下AP「1」の更新を行う。

    awplus# # wireless download ap 1 url tftp://192.168.1.254/AT-TQ5403-6.0.3-0.1.img ↓

### 注意・補足事項

■ アクセスポイントのファームウェア更新は1台ずつ行うこと。本コマンド実行後はshow wireless ap statusコマンドで表示項目「u」の表示が「*」（ファームウェア更新中）になるまで次のアクセスポイントのファームウェア更新は行わないこと。

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
type download ap（タスク設定モード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G