[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# end

モード: 任意のコンフィグモード --> 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

`(config)# end`

グローバルコンフィグモードをはじめとする各種コンフィグモードから特権EXECモードに移行する（「コンフィグモードでの設定作業を終了する」の意）。コマンドラインでCtrl/Zを入力するのと同じ。
exitコマンドと似ているが、exitコマンドが「インターフェースモード」→「グローバルコンフィグモード」→「特権EXECモード」のように1段階ずつモード移動するのに対し、本コマンドはどのコンフィグモードからでも一足飛びで特権EXECモードに戻れる点が異なる。

### 使用例

■ ラインモードから特権EXECモードに戻る例

    awplus(config)# line console 0 ↓
    awplus(config-line)# length 50 ↓
    awplus(config-line)# end ↓
    awplus#

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、グローバルコンフィグモードだけでなく、ラインモード、インターフェースモードなど、各種コンフィグモードでも実行できる。

### 関連コマンド

configure terminal（特権EXECモード）
exit（任意のモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G