[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp snooping source-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config-if)# ip igmp snooping source-timeout <0-86400>`

`(config-if)# no ip igmp snooping source-timeout`

対象VLANインターフェースにおける、IGMP Snoopingの未登録マルチキャストグループ保持時間を設定する。
no形式で実行した場合は対象VLANインターフェース固有の保持時間設定を削除する。
初期状態は未設定。
本コマンドで設定したVLANインターフェース固有の保持時間は、ip igmp snooping source-timeoutコマンド（グローバルコンフィグモード）による全体設定よりも優先される。本コマンドが設定されていないVLANでは、全体設定が使用される。

### パラメーター

`<0-86400>` | 未登録マルチキャストグループの保持時間。0は無期限に保持する（削除しない）ことを意味する。初期状態ではVLANインターフェース固有の保持時間は設定されていないため、全体設定（ip igmp snooping source-timeoutコマンド（グローバルコンフィグモード））が使用される

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを0に設定している場合、未登録マルチキャストグループを削除するにはclear ip igmpコマンドを使う。
■ 本コマンドの設定は、本コマンドの実行後に生成されるエントリーにだけ影響し、既存のエントリーには影響しない。本コマンドの設定をすべてのエントリーに適用したい場合は、clear ip igmpコマンドで既存エントリーをいったん削除すること。
■ 本コマンドは、マルチキャストトラフィックの送信者だけが存在し、受信者は存在しないネットワークでのみ使用可能。マルチキャスト受信者（IGMPホスト）の存在するネットワーク（インターフェース）では使用しないこと。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp snooping source-timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

clear ip igmp（特権EXECモード）
ip igmp snooping source-timeout（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping source-timeout（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G