[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel openvpn tls-version-min

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config-if)# tunnel openvpn tls-version-min {1.1|1.2|1.3}`

`(config-if)# no tunnel openvpn tls-version-min`

対象OpenVPNトンネルインターフェースにおいて、クライアントが接続するために必要なTLSの最小バージョンを指定する。
no形式で実行した場合は最小バージョンの指定を削除する。
初期状態は未設定（TLS 1.2以降のどれでも接続可能）。

### パラメーター

`1.1` | TLSバージョン1.2以降のみ接続可（安全でないTLSバージョン1.1では動作しない）
`1.2` | TLSバージョン1.2以降のみ接続可
`1.3` | TLSバージョン1.3以降のみ接続可

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel openvpn tls-version-min（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G