[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# low-memory restart

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# low-memory restart PROCNAME`

`(config)# no low-memory restart`

システムの利用可能メモリーが後述のしきい値まで減少したときに強制終了するプロセスを明示的に設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態は未設定。
本コマンドの設定有無によるメモリー減少時の動作の違いは次のとおり。

- 本コマンド未設定時
  いずれかのプロセスを自動的に選択して強制終了。該当プロセスのコアダンプは生成しない。
  （重要プロセスは自動選択の対象から除外される）
- 本コマンド設定時
  指定したプロセスを強制終了。該当プロセスのコアダンプを生成する。
  （重要プロセスであっても本コマンドで指定した場合は強制終了の対象となる）

プロセス強制終了しきい値は製品のメインメモリー（RAM）容量に応じて設定されており、次の式で求められる。

    プロセス強制終了しきい値 = 20MB + RAM × 0.04

※2048MB（2GB）を超えるRAMを持つ機種では RAM = 2048MB として計算

RAM容量（MB） | しきい値（MB）
128 | 25
256 | 30
512 | 40
1024 (1GB) | 61
2048 (2GB) 以上 | 102

### パラメーター

`PROCNAME` | プロセス名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、トラブルシューティング時など、弊社からの依頼時以外は使用しないでください。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- low-memory restart（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show process（非特権EXECモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G