[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# login-fallback enable

モード: AMFゲストコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config-atmf-guest)# [no] login-fallback enable`

AMFゲストノードにおいてログインフォールバック機能を有効に設定する。
有効にすると、AMFが認識しているログインが失敗したときに、工場出荷時のデフォルトのユーザー名とパスワードでのログインが可能になる。
no形式で実行すると無効になる。
デフォルトは無効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはmodeltypeがtqの場合にのみ有効
■ AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はゲストノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。

### コマンドツリー

    atmf guest-class (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- login-fallback enable（AMFゲストコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf guest-class（グローバルコンフィグモード）
modeltype（AMFゲストコンフィグモード）
switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）
show atmf links guest（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G