[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# log host startup-delay

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# log host startup-delay [delay <1-600>|messages <1-5000>]`

`(config)# no log host startup-delay`

システム起動時、syslogサーバーに送信すべきログメッセージ（hostログ）を一時的にバッファし、指定された時間待機した後に送信する機能を有効化する。
no形式で指定した場合は起動時のhostログバッファ機能を無効化し、システム起動時であっても生成されたhostログが即座にsyslogサーバーへ送信されるようにする。
初期設定は無効（起動時にhostログをバッファせず即座にsyslogサーバーへ送信する）。

### パラメーター

`delay <1-600>` | 起動後、syslogサーバーにhostログを送信するまでの待機時間（秒）。指定しない場合は120秒となる
`messages <1-5000>` | 起動時にバッファするhostログのメッセージ数。指定しない場合は2000個となる

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定はシステム起動時の動作にのみ影響を与え、起動時以外の動作には影響しない。また、log、log(filter)コマンドでhostログの設定（ログをSyslogサーバーに送信する設定）を行っていない場合、本コマンドは実質的な意味を持たない。
■ 本機能は起動時に一回だけ動作する。バッファされたログメッセージが送信されるのは、起動後、delayパラメーターで指定した秒数が経過したとき。それ以降、hostログはバッファされることなく、通常どおり即座にsyslogサーバーに送信される。なお、delay秒数が経過する前にバッファがいっぱいになった場合、それ以降のログメッセージはバッファされずに破棄される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- log host startup-delay（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G