[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# clock set

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# clock set TIME DATE`

システム時計（時刻と日付）を設定する。

### パラメーター

`TIME :=` | `<0-23>:<0-59>:<0-59>`
| 現地時刻（clock timezoneコマンドで設定したタイムゾーンにおける時刻）。h:m:sの形式。hは時（0～23）、mは分（0～59）、sは秒（0～59）で指定する（例：11:04:00）
`DATE :=` | `<1-31> MONTH <2010-2035>`
| 現地日付（clock timezoneコマンドで設定したタイムゾーンにおける日付）。d mmm yyyyの形式。dは日（1～31）、mmmは月（英語月名の頭3文字以上。大文字小文字は区別しない。例：feb）、yyyyは西暦年（2010～2035）で指定する（例：3 feb 2012）

### 使用例

■ システム時計を「2012年2月3日 13時41分0秒」に設定する。

    awplus# clock set 13:41:00 3 feb 2012 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは実行コマンドなので、実行後に設定を保存する必要はない。コマンド実行とともに内蔵時計（リアルタイムクロック）の時刻が変更され、以後保持される。
■ 本コマンド実行時にタイムゾーンが設定されていた場合（clock timezoneコマンド）、本コマンドで指定した時刻は現在設定されているタイムゾーンにおける現地時刻と解釈され、内蔵時計には協定世界時（UTC）換算の時刻が設定される。たとえば、タイムゾーンが「JST+9」に設定されている状態で、「clock set 13:41:0 3 feb 2012」というコマンドを実行した場合、内蔵時計には「4:41:0 3 feb 2012」がセットされる。本製品をUTC以外のタイムゾーンで使用する場合は、最初にclock timezoneコマンドでタイムゾーンの設定を行い、その後本コマンドで時刻を設定すること。
■ 時（h）、分（m）、秒（s）、日（d）が1桁のときは、ゼロ詰めして2桁にしてもしなくてもよい（例：「1」と「01」は同じ意味になる）

### 関連コマンド

clock timezone（グローバルコンフィグモード）
show clock（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G