[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# conn-capability protocol port status

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# conn-capability protocol <0-255> port <0-65535> status {closed | open | unknown}`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no conn-capability protocol <0-255>`

通信が可能なポートやプロトコル、ステータスを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

表 1：プロトコル番号（主要なプロトコル番号）
IPプロトコル番号 | プロトコル名
1 | ICMP
6 | TCP
17 | UDP

表 2：ポートステータス
ステータス | 概要
closed | クローズポート
open | オープンポート
unknown | 不明なポート

### パラメーター

`<0-255>` | 通信を許可するプロトコル番号。no形式の場合は許可を止めるプロトコル番号（詳細は表1を参照）
`<0-65535>` | 通信を許可するポートの番号
`{closed | open | unknown}` | ポートステータス（詳細は表2を参照）

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- conn-capability protocol port status（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
hs20（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G