[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# provider

モード: DPIモード
カテゴリー: UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

`(config-dpi)# provider {procera|built-in}`

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能が使うアプリケーションシグネチャデータベースの提供元を指定する。
アプリケーションシグネチャデータベースには、さまざまなアプリケーションに特有な通信パターンが登録されており、本機能はこれを利用してトラフィックの判別を行う。アプリケーションコントロール（DPI）機能の有効時には、show application detailコマンドのdpiオプションでアプリケーションコントロール（DPI）機能が判別できるアプリケーションの情報を確認できる。
なお、アプリケーションコントロール（DPI）機能は純粋にトラフィックの判別だけを行う。判別されたトラフィックの制御はファイアウォールルール、QoSルール、PBRルールで行うこと。

> Note

> > NAT機能でもルール設定時にアプリケーションの指定を行うが、NATルールではアプリケーションコントロール（DPI）によって判別されたアプリケーションは指定できない。ruleコマンド（NATモード）でNAT対象トラフィックを指定するときは、あらかじめ定義されている事前定義済みアプリケーションか、applicationコマンドで定義するカスタムアプリケーション、あるいは、すべてを意味する「any」キーワードを指定すること。

### パラメーター

`procera` | サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使う。データベースのバージョン情報はshow dpiコマンドで確認可能
`built-in` | 製品に内蔵されているアプリケーションシグネチャデータベースを使う

### 使用例

■ アプリケーションコントロール（DPI）機能において、製品内蔵のアプリケーションシグネチャデータベースを使用する。

    awplus(config)# dpi ↓
    awplus(config-dpi)# provider built-in ↓

■ アプリケーションコントロール（DPI）機能において、サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用する。

    awplus(config)# dpi ↓
    awplus(config-dpi)# provider procera ↓

### 注意・補足事項

■ enableコマンドでアプリケーションコントロール（DPI）機能を有効化するには、あらかじめ本コマンドでアプリケーションシグネチャデータベースの提供元を指定しておく必要がある。
■ アプリケーションシグネチャデータベースは procera か built-in のどちらか一方のみ使用可能。
■ アプリケーションコントロール（DPI）機能とファイアウォール機能の併用環境で、サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用する場合は、データベースを更新するため、本製品からインターネットへのDNS/HTTPS/SSL/TCP通信を許可する必要がある。
■ アプリケーションシグネチャデータベースを使用する場合は、以下の点に注意すること。

- レイヤー4レベルの情報で検知可能なアプリケーションであっても、一部のアプリケーションに関しては、上位レイヤー（レイヤー5以上）の情報を検知することにより、意図しないアプリケーションとして検知する場合がある。また、アプリケーションが持つ情報の形式によっては、正常に検知できない場合がある。
  これらのアプリケーションを意図したアプリケーションとして検知させるには、カスタムアプリケーション定義を使用すること。
- 製品内蔵データベースとファイアウォール機能と併用する構成では、本製品が送信するパケットをすべて許可（permit any）するよう設定すること。
- 製品内蔵データベースは、ファームウェアのバージョンアップ時をのぞきアップデートされない。
- 製品内蔵データベースを使用する場合、TCPストリームの再構築や並べ替えはサポートされない。そのため、本来ならシグネチャとマッチするはずのデータが複数パケットにまたがった場合は、該当アプリケーションを正しく検知できない。

■ 同じ名前のアプリケーション定義が存在する場合の優先度は、カスタムアプリケーション ＞ DPIアプリケーション ＞ 事前定義済みアプリケーションの順になる。すなわち、DPIアプリケーションや事前定義済みアプリケーションと同じ名前のカスタムアプリケーション定義を作成した場合、DPIおよび事前定義済みアプリケーションは使われなくなる。また、アプリケーションコントロール（DPI）機能を有効化すると、「dns」など一部の事前定義アプリケーションが同名のDPIアプリケーションによって上書きされ使われなくなる。

### コマンドツリー

    dpi (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- provider（DPIモード）

### 関連コマンド

enable（DPIモード）
show application detail（特権EXECモード）
show dpi（特権EXECモード）
show resource（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G