[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# destination l2tp

モード: PPPoE ACモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-pppoe-ac)# destination l2tp`

`(config-pppoe-ac)# no destination`

対象PPPoE ACサービスにおいて、クライアントから受け取ったPPPパケットをL2TPサーバー（LNS）に転送するよう設定する。
no形式で実行した場合はL2TPサーバーへの転送設定を削除する。
接続先のL2TPサーバーはl2tp peer-address dns-lookup、l2tp peer-address radius-lookup、l2tp peer-address staticのいずれかのコマンドで指定する。
また、L2TPサーバー接続時のパスワードとL2TPバージョンは別途l2tp-profileコマンドで作成するL2TPプロファイル内で指定し、l2tp profileコマンドでPPPoE ACインスタンスと関連付ける。

### コマンドツリー

    pppoe-ac (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- destination l2tp（PPPoE ACモード）

### 関連コマンド

l2tp peer-address dns-lookup（PPPoE ACモード）
l2tp peer-address radius-lookup（PPPoE ACモード）
l2tp peer-address static（PPPoE ACモード）
l2tp-profile（グローバルコンフィグモード）
shared-secret（L2TPプロファイルモード）
version（L2TPプロファイルモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G