[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dns forwarding dns46

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# [no] ip dns forwarding dns46`

DNSリレーのオプションであるDNS46機能を有効にする。
no形式で実行した場合はDNS46機能を無効にする。
初期設定は無効。
DNS46をNAT46と連携させるには、本コマンドに加え、最低限下記の設定も必要。詳細は「IPv6」/「NAT46・NAT64」の解説編を参照。

- DNSリレーの有効化（ip dns forwardingコマンド）
- DNS46とNAT46マッピングインスタンスの関連付け（ip dns forwarding dns46(mapping)コマンド）
- DNSサーバーアドレスの指定（ip name-serverコマンド、あるいは自動取得設定）

### 使用例

■ DNS46を有効にする。

    awplus(config)# ip dns forwarding dns46 ↓

■ DNS46を無効にする。

    awplus(config)# no ip dns forwarding dns46 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dns forwarding dns46（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns46(mapping)（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns46 subnet（グローバルコンフィグモード）
show 4to6-mapping（特権EXECモード）
show ip dns forwarding dns46（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G