[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-server source-interface

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# snmp-server source-interface {traps|informs} IFNAME`

`(config)# no snmp-server source-interface {traps|informs}`

トラップ、SNMP通知メッセージの送信時に始点として使用するインターフェースを指定する。
no形式で実行した場合は始点インターフェースの指定を削除し、システムに始点インターフェースを選ばせる（送出インターフェースのIPアドレスを使う）よう設定する。

### パラメーター

`traps` | トラップ送信時の始点インターフェースを指定する
`informs` | SNMP通知メッセージ送信時の始点インターフェースを指定する
`IFNAME` | メッセージの始点IPアドレスとして使用するIPアドレスを持つインターフェース名。なお、指定したインターフェースがダウンしているかIPアドレスを持っていない場合は、送出インターフェースのIPアドレスを使う

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-server source-interface（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G