[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# vlan

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# vlan <1-4094>`

`(config-wireless-network)# no vlan`

対象無線ネットワークのVLAN IDを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1。

### パラメーター

`<1-4094>` | VLAN ID

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- vlan（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

bridge（無線ネットワークモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G