[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# telnet server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Telnet

`(config)# telnet server {<1-65535>|default}`

TelnetサーバーのリスニングTCPポート番号を変更する。

### パラメーター

`<1-65535>` | Telnetサーバーのリスニングポート番号
`default` | リスニングポート番号をデフォルトの23に戻したいときに指定する

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- telnet server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service telnet（グローバルコンフィグモード）
show telnet（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G